	[bookmark: _GoBack]电子屏技术参数及商务要求

	安装尺寸：因现场安装尺寸受限，需满足以下尺寸要求
	尺寸
	净显示面积：
	宽*高
	800mm
	*1280mm

	
	含框面积：
	宽*高
	900mm
	*1380mm




	以下为参数为一块屏参数，共计需要六块。

	项目
	序号
	产品名称
	参数配置
	备注

	屏体部分
	1
	LED显示屏
	整屏显示尺寸：≥0.8 m* 1.28m 分辨率：≥640*1024
▲1、点间距≤1.25mm；
▲2、为保证产品稳定性，要求采用TOP型SMD封装的灯珠，1R1G1B；灯珠结构支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；支持PCB平面结构，molding以现场实际情况进行封装、切割、出光方式为五面发光；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
3、LED显示模组亮度均匀性≥99%（校正后）；
4、LED显示模组的基色主波长的测量误差∆入D≤2nm；
▲5、视角：垂直≥178度，水平≥178度(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
6、色温（K）：9300K，20—20000可调，调节步长100K，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K；
▲7、电流增益调节级别≥10位，电流增益调节范围1%-199%(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
8、视觉舒适度(VICO指数)测试值在O≤VICO＜1,满足CSA035.2-2017标准量化分级1级，视觉舒适度等级为1级，视觉健康舒适度等级为S级；
9、色度均匀性：±0.001(Cx,Cy之内)；
▲10、对比度≥20000:1；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲11、平整度等级：模组间隙≤0.01mm，拼接模组间隙≤0.01mm，像素中心距相对偏差等级Jx≤0.5%，垂直相对错位等级Cc≤0.5%，水平相对错位等级Cs≤0.5%；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
12、刷新率≥3840Hz；
13、色域覆盖率：显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99.3%；色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率≥125%；
▲14、PCB 采用 FR-4 四层板同等级或更高材料，表面沉金处理，板厚≥1.6mm，铜厚≥1 盎司，TG≥150，PCB 板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化，防霉等级≤1 级。符合CQC13-471301-2018节能要求，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
15、显示屏塑料面罩底壳应能通过550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求；
16、显示屏经蓝光危害检测结果为无危害；
▲17、噪声测试：屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪声声压≤3dB；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲18、具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电60%以上；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲19、平均修复时间≤1分钟，平均无故障工作时间≥120000小时，支持7*24小时不间断工作；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲20、LED显示屏所使用的各种材料和元器件，,铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过0.1%,镉的含量不应超过0.01%；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
21、显示屏图像质量主观评价方法进行，运动图像清晰度、灰度表现力2（伪轮廓现象）主观感受满足图像质量好，十分满意，评价优级，评分5分；
22、根据工业用电频率时实心电绝缘材料的介电击穿电压与介电强度的试验方法，印刷板在经过湿热箱处理120h后进行测试，绝缘部分未被击穿；
▲23、采用 MC 多通道校正技术，消除屏体在不同灰阶下的麻点和色块问题，保证全灰阶显示均匀一致；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
24、支持鬼影消除、低灰偏色补偿、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；
▲25、摩擦起电电压|V|≤100V;静电电压衰减期 (±1000-±100V）≤2S;(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
26、具备20条以上可调节的γ校正曲线；
▲27、采用 MWFRFT 多层多参数智慧调节技术处理技术，打破传统单层 WFRFT 结构模式扩展为多层 MWFRFT 结构，提升大屏低灰刷新不足引起的闪烁问题；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
28、模组采用4P接插头，免工具维护，具有防呆设置，避免线路接错的问题。采用集成hub接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新
▲29、支持HDR信号显示,，支持HDR高动态光照渲染技术。支持高动态范围(HDR，Higi-Dynamic Range)检测项目峰值亮度1000-1500、黑色亮度≤0.05cd/m2、EOTF 曲线拟合度0.7-1.3、色域覆盖率≥90（相对DCILP3色空间）、色域重合度≥60%.达到HDR3.0标准。(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
30、支持模组级的 LED 灯防撞灯保护装置；
▲31、通过沙尘试验，粒子尺寸＜75μm 的滑石粉，尘降量 600g/（㎡ ·d）， 自由降尘，试验时间8h，产品未发现尘沉积及侵入；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
32、电源插头或电源接入端子与外壳裸露金属部件之间绝缘电阻在正常大气条件下应≥500MΩ，湿热条件下应≥20MΩ;
33、亮度调节支持手动/自动/远程调节；
▲34、通过灯管耐焊耐热测试：灯珠引脚无氧化,焊接正常,灯珠胶体正常,点亮正常；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
▲35、通过抗静电(ESD)测试:HBM模式:ESD＞2000V,灯珠点亮无异常；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
36、PCB板及塑胶底壳、面罩满足UL94 V-0级要求
▲37、通过爬电试验：使用 50 滴溶液（质量分 数 0.1%，纯度 99.8%的分析纯无水氯化铵）进行试验，爬电距离不超过 1.9mm，产品不出现绝缘闪络或击穿；(响应文件中须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）
	

	
	2
	接收卡
	1、单卡带载512×512，具有8个HUB75接口。
2、单卡16组RGB数据组输出模式，且通过拓展模式可达到128组串行数据组输出。
3、接收卡搭配发送设备，可通过调试软件对色温进行2000K-10000K范围调节，可适配场景、护视力、优化显示拍摄效果，通过改变光色温满足多样需求。
▲4、通过调试软件可快速标示出对应主控、网口、网口下接收卡实际硬件连接序号，方便设置屏体的连接关系。
5、接收卡支持通过调试软件进行设置箱体画面，以90 °/180 °/270 ° 角度进行旋转，配合部分主控可实现箱体画面任意角度旋转显示。
▲6、接收卡支持对模组数据进行任意行、列、点数据进行抽取修改操作，可同时添加多个行、列、点位置，自定义抽取数据大小。用于满足组模数据组不对称、模组空点等实际场景。
▲7、通过主备冗余机制增加接收卡串联的可靠性。主备串联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作,为证明网线冗余热备份功能的专业性。
8、可以轻松点亮三角形、梯形、圆形、扇形及各种不规则形状的LED模组和箱体，应用于不同造型的LED显示屏。
▲9、接收卡支持8bit/14bit精度的色度，亮度一体化逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果。
10、接收卡搭配发送设备，开启3D画面，可实现显虚拟现实逼真的画面。
	

	
	3
	LED电源
	1.额定输入电压范围及功率：200-240VAC；
2.输入频率：最小值47HZ 最大值63HZ；
3.空载功耗≤5W；
4.额定输出电压V1：+5.0Vdc；
5.短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作；
6.额定输出电流：0-40A；
7.电压过冲：5% Vout；
8.工作温度﹣40°～+70℃
	

	
	4
	联网播放盒
	1. ▲支持2路千兆网口输出，整机最大带载为130万像素，最宽带载4096 像素，最高带载2560像素，支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级，支持同步输入画面缩放显示。
2.设备自带≥32G内存，用户可用≥25G存储容量，支持通过USB接口进行播放素材。
3. ▲支持1路HDMI 1.4信号输入，支持画面裁剪/缩放。
4.支持简体中文、繁体中文、英语等多种语言切换。
5.设备支持图片、视频、TXT、RTF、Word、Excel、PPT、中国天气、全球天气、环境信息、多风格时钟、正计时、倒计时、网页、流媒体、新闻、特效字、摄像头节目、数据库节目、modbus节目等多种类型节目播放。
6. 可通过U盘进行自定义开机动画与背景图片配置；也可自定义型号，设备进行了恢复出厂设置也不会导致型号重置，可清空型号数据重置型号。
7.通过设置继电器排程，定时控制继电器的断开和闭合，来定时控制屏幕的供电；支持通过自动继电器控制，休眠时屏幕断电，唤醒时屏幕上电。
8.可通过多种途径进行节目发布：U盘发布、局域网发布；可通过APP、客户端软件、web平台等多种平台进行发布节目。
9．▲可实现局域网内个人设备保护，防止信息泄露。用户可在客户端软件、web平台、APP内进行密码修改，通过局域网访问设备时需要输入密码才能够进入。
10.▲支持通过串口（RS232/RS485）及网络（TCP/UDP）协议接入中控设备。
11. 设备网络通讯方式可支持USB线 、LAN、WiFi通讯等。
12. 单行文本、多行文本，支持静态和动态显示，单个高清视频窗口或最多 标清视频窗口、多个图文、滚动字幕、滚动图片、LOGO、日期时间星期、天气预报。实现自由分屏功能，不同区域显示不同内容，窗口任意叠加，支持完全透明、不透明等效果。
	带控制软件

	
	5
	有源吸顶音箱
	1.支持有线立体声连接及无线蓝牙传输方案，内置数字功放功能，提供高品质的音质和兼容性，整体性能更优越；
2.采用单独供电方式；
3.结构合理、吸顶式安装；
4.频响宽广的全频带喇叭单元；
5.性能高效、低失真、低损耗；
6.无线传输范围空旷大于10米；
7.额定功率：5-10W/D类数字功放模块；
8.频响：120Hz-15KHz（±3dB）；
9.非线性失真THD：<0.05% at 1kHz，1/3额定输出功率；
10.信噪比S/N：>70dB；
11.支持蓝牙协议：HFPV1.5, A2DPV1.2,AVRCPV1.4，HSP1.2, GAVDP1.2，IOP；
12.安装形式：吸顶式安装；装饰材料：ABS；
	

	工程部分
	6
	包装运输费
	包装、运抵需方指定施工地点 
	

	
	7
	安装耗材
	包含安装过程中的所有线材耗材等
	

	配置清单
	8
	
	
屏体部分：（LED显示屏、接收卡、LED电源、联网播放盒、有源吸顶音箱）*6套

	

	▲商务条款
	9
	
	1、本项目预算金额为13.56万元，最高限价13.56万元，2.26万元/套。合计报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。
4、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
5、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
6、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
7、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，院方有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
8、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于2年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
	



