
服务器和存储设备维保参数需求

1、 项目概况
（1） [bookmark: OLE_LINK21]采购单位：中山大学附属第一医院广西医院
（2） 项目名称：服务器和存储设备维保
（3） 项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号
（4） 采购预算：30万元
（5） 采购上控价：28.68万元
（6） 服务期：合同签订之日起1年
（7） 采购方式：院内谈判

2、 资质要求
（一）必须是在中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构；
（二）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（三）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照;
（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;
[bookmark: _GoBack]（五）本项目不接受联合体投标

3、 参数要求
	序号
	名称
	服务器和存储设备维保参数需求
	数量

	
	
	
	

	1 
	服务器和存储设备维保
	一、服务要求
保障网络体系内设备清单所有设备，不仅保证设备的正常开机和运转，承诺保证配置无误、网络拓扑合理、真实业务可用，保障网络稳定、安全、高效的运行，需提供预防性巡检、实时监控、快速故障响应、持续优化等相关服务，华为虚拟化、存储和新华三服务器所提供维保服务为原厂服务，在合同签订前必须提供合法有效的原厂商售后服务承诺函或授权书，原件备查。
（1）现场技术支持服务
  当采购设备出现故障不能使用有效的远程支持方式进行解决时，应协调原厂派遣相应工程师赶往采购人现场，协助进行现场故障诊断及现场故障排除。接到电话15分钟内响应，1小时要到现场。
（2）快速备件更换服务
  提供备件更换服务，承诺在本地有备件库。服务期间为本项目中的所有设备提供满足服务期限的备品备件（备件费用包含在本次报价费用内，无额外费用），且承诺所有用于本项目中的指定型号的备品备件为产品原厂原装配件。
（3）系统深度巡检服务
  在服务期内每1个月配合对设备清单内的设备安排和提供预防性维护巡检服务，常规检查和诊断、以及基于代码级的隐患问题发现，并根据检查结果向采购人提出优化建议，确保采购人网络、存储系统配置、设备使用阈值、设备状态等维持在最佳状态，提前预防问题故障的发生，延长服务器持续运行时间，增加系统可用性，保证清单内设备及系统的持续稳定地运转，同时帮助采购人有效掌控资产运行状况。并在每一次巡检后必须提供权威的原厂深度巡检检查服务报告。可查看详细列出告警明细，可通过资源信息、问题信息进行排序、筛选、查看，同时根据告警详情提供方案建议。若采购人对于巡检报告中的部分疑问，须协调原厂专家提供报告答疑解读。
（4）技术支持服务
  有7×24服务热线，提供每周7天、每天24小时的电话技术咨询和指导服务，指导用户排除软件故障，解答用户的技术问题，提供故障申报受理等服务内容。提供无限制的在线帮助和Email技术支持服务。
（5）软件支持服务
  提供维保期内最新的软件版本更新，或提供软件版本更新许可密钥，如软件版本、固件版本、软件版本更新及这些软件的配套文档资料。并及时提出增加、调整原设备厂商发布的操作系统软件或设备底层软件补丁建议。供应商在服务的有效期内应提供7×24全天候软件支持服务。软件支持服务包括设备清单内的主机软件的版本，如软件补丁、固件版本、软件版本更新等，以及这些软件的配套文档资料。


二、设备维保清单
	序号
	设备大类
	设备类型
	分类
	数量

	1
	服务器
	H3C R4900G3
	服务器类
	7

	2
	服务器
	华为 2288H V5
	服务器类
	13

	3
	存储
	华为 Oceanstor 5500v6
	服务器类
	1

	4
	虚拟化软件
	华为 FusionCompute
	虚拟化类
	1

	5
	机柜
	模块化机柜
	微模块
	24

	6
	空调
	模块化空调
	微模块
	3

	7
	列头柜
	模块化列头柜
	微模块
	2
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